ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ, УХОДУ ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ, УБОРОЧНЫХ РАБОТ

 Требования при выполнении работ по обработке почвы, уходу за насаждениями, уборочных работ определены Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйстве, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйстве и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44 (далее – Правила).

На полях для проведения сельскохозяйственных работ с применением сельскохозяйственных машин (далее – механизированные работы) должны быть установлены указатели (вешки) у крупных камней и других препятствий.

 Работы по обработке почвы (уходу за насаждениями), производимые с применением ручного садово-огородного инструмента, должны проводиться на участках полей, на которых не ведутся механизированные работы.

При обработке почвы тяпкой, лопатой, во избежание травмирования, работающему не допускается приближать лезвие тяпки к ноге на расстояние менее 0,5 м, а лезвие лопаты – менее 0,3 м.

 При работе с садовым ножом необходимо следить, чтобы свободная рука работающего не находилась на пути движения инструмента, а при работе с секатором – на расстоянии 0,15–0,2 м.

 При выполнении работ по обработке почвы, уходу за насаждениями, уборочных работ вручную не допускается:

хранить ручной садово-огородный инструмент на делянках или в траве;

класть ручной садово-огородный инструмент (грабли, вилы, маркеры) зубьями вверх;

проводить рыхление почвы, делать лунки и ямки под рассаду руками;

класть в карманы специальной одежды, за голенище сапог и на площадку лестниц-стремянок садовую замазку, ножи, секаторы, иной ручной садово-огородный инструмент, применяемый при обрезке, лечении ран и дупел деревьев;

становиться при срезке ветвей сучкорезом под срезаемой веткой и находиться посторонним лицам под деревом, которое обрезается;

производить обрезку высоких деревьев вблизи линий электропередачи, находящихся под напряжением;

залезать на деревья и становиться на тонкие ветви при сборе плодов и их обрезке.

Совместная перевозка работающих и ручного садово-огородного инструмента (вил, граблей, тяпок, мотыг, секаторов, садовых ножей) допускается только в случае закрепления ручного садово-огородного инструмента.

Во время грозы все виды работ на поле, связанные с растениеводством, следует прекратить.

Ручная загрузка малых сельскохозяйственных машин (сеялок, сажалок) семенным (посадочным) материалом и удобрениями допускается только при выключенном двигателе, с использованием средств индивидуальной защиты.

 Для устранения сводов зерна в бункере сельскохозяйственной машины следует использовать вибратор или деревянную лопату.

Сбор продукции растениеводства, растущей на высоте до 1,5 м, осуществляется без применения средств подмащивания, на высоте 1,5 м и более – с помощью необходимых приспособлений с земли (лестниц, стремянок, специальных подставок), мобильных подъемных рабочих платформ, специальных лазов или малых сельскохозяйственных машин.

 Овощи, фрукты, плоды, корнеклубнеплоды при их погрузке в грузовые и иные транспортные средства навалом не должны возвышаться над бортами кузова (стандартными или наращенными) и располагаться равномерно по всей площади кузова.

Ручная погрузка продукции растениеводства в грузовое и иное транспортное средство должна осуществляться только при остановленном двигателе.

При погрузке в грузовое и иное транспортное средство незатаренной продукции растениеводства навалом вручную все работающие должны находиться с одной стороны кузова на безопасном расстоянии от борта загружаемого грузового транспортного средства.

При погрузке затаренной продукции растениеводства, тара (ящики, мешки, контейнеры) должны укладываться в кузове грузового и иного транспортного средства таким образом, чтобы исключалось их самопроизвольное обрушение при транспортировании.

При механизированном заполнении кузова (прицепа) сельскохозяйственных машин, грузового или иного транспортного средства продукцией растениеводства, погрузке упакованной в таре продукции растениеводства, а также при транспортировании ее к месту складирования (закладки, силосования, буртования), нахождение в кузове (прицепе) сельскохозяйственной машины, грузового или иного транспортного средства работающих не допускается.

*Управление по труду, занятости и социальной защите Чериковского райисполкома*